Config: config\ddjx01.json
Stitcher initialized with config: {'min_area_frac': 0.01, 'max_area_frac': 0.05, 'max_aspect_ratio': 50, 'index': [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13], 'margin': 10, 'nominal_ov_pos': 100, 'n': [3, 3], 'row_tol': 0.6, 'box_size': [250, 250]}
Contact3D initialized with config: {'min_contour_area': 3000, 'flow_threshold': 5, 'div_threshold': 0.05, 'expansion_threshold': 0.01, 'kernel_size': [5, 5], 'denoise_sigma': 12}
Connecting to video source...
Traceback (most recent call last):
  File "D:\workspace\orisyssdk_git\examples\qt_viewer.py", line 295, in <module>
    main()
  File "D:\workspace\orisyssdk_git\examples\qt_viewer.py", line 280, in main
    sensor = orisys.Sensor(src, config_name=args.config, cal_path=args.cal, verbose=args.verbose)
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\workspace\orisyssdk_git\src\orisys\sensor.py", line 185, in __init__
    self._open_video_source(override, box)
  File "C:\workspace\orisyssdk_git\src\orisys\sensor.py", line 628, in _open_video_source
    raise Exception("Failed to open video source.")
Exception: Failed to open video source.
