# Gripper Control 02

夹爪02是新的展示程序，和原来的定时开合逻辑分开。它不是定时循环开合；程序只是常驻监听单侧触发，每次触发后执行一次“闭合夹住 -> 监测变化 -> 直接张开”的流程。

## 展示流程

1. 程序启动后，夹爪先张开。
2. 程序等待任意一侧触觉传感器感受到法向力或切向力。
3. 展示时，把物体从某个侧边扫一下，触发单侧力变化。
4. 触发后夹爪开始闭合，你把物体移动到中间。
5. 闭合过程中检测到物体后，切到低力并保持当前位置。
6. 像 01 一样进入 `gripping`，慢慢加力到 `HOLD_FORCE`。
7. 进入 `hold_check` 后记录夹持参考力。
8. 后续法向力或切向力变化超过阈值，夹爪直接张开到 `OPEN_POS`。
9. 张开后进入 `open_recover`，保持张开并等待传感器力清空。
10. 法向和切向读数都低于恢复阈值并稳定后，才回到 `open_wait` 等待下一次单侧扫过触发。

## 运行

从项目根目录运行：

```powershell
conda activate py311
python -m gripper_control_02.main
```

只看逻辑、不打开串口：

```powershell
python -m gripper_control_02.main --dry-run
```

默认配置文件：

```text
gripper_control_02\config\gripper_demo_02.py
```

## 关键配置

- `TRIGGER_NORMAL_FORCE`: 单侧法向力触发阈值。
- `TRIGGER_SHEAR_FORCE`: 单侧切向力触发阈值。
- `GRIP_NORMAL_FORCE`: 夹住时左右接触阈值。
- `GRIP_REQUIRES_BOTH`: 是否必须左右都接触才算夹住。
- `GRIP_START_FORCE`: 检测到物体后先切到的低力。
- `FORCE_RAMP_STEP`: 慢慢加力时每次增加多少 force_pct。
- `FORCE_RAMP_INTERVAL`: 慢慢加力时两次加力的间隔。
- `HOLD_FORCE`: 慢慢加力到这个值后进入 `hold_check`。
- `GRIP_SETTLE_SECONDS`: 夹住后等待稳定多久再记录参考力。
- `RELEASE_NORMAL_CHANGE`: 夹住后法向力变化超过它就松开。
- `RELEASE_SHEAR_CHANGE`: 夹住后切向力变化超过它就松开。
- `REARM_SECONDS`: 张开后最短等待时间，防止刚松开马上又误触发。
- `RECOVER_NORMAL_FORCE`: 张开恢复时允许重新触发的最大法向残余力。
- `RECOVER_SHEAR_FORCE`: 张开恢复时允许重新触发的最大切向残余力。
- `RECOVER_STABLE_SECONDS`: 力清空后需要连续稳定多久，才重新等待触发。

## 日志字段

- `L/R`: 左右法向力，单位 N。
- `maxN`: 左右法向力最大值，单位 N。
- `shear`: 左右切向力最大值，单位 N。
- `trigger`: 是否满足单侧触发条件。
- `grip_contact`: 是否满足夹住接触条件。
- `dN`: 夹住后当前法向力相对参考值的最大变化，单位 N。
- `dShear`: 夹住后当前切向力相对参考值的变化，单位 N。
- `state`: 当前状态。
- `hold_pos`: 夹住后保持的位置。
- `force_pct`: 当前夹爪目标力百分比。
- `action`: 当前动作。

## 状态说明

- `open_wait`: 夹爪张开，等待任意单侧触发。
- `closing`: 单侧触发后正在闭合，等待检测到物体。
- `gripping`: 检测到物体后低力保持当前位置，并慢慢加力。
- `hold_check`: 已夹住并记录参考力，监测法向/切向变化；变化超过阈值会直接张开。
- `open_recover`: 已经张开到初始位置，正在等待法向/切向残余力清空；这个状态不会闭合夹爪。

## 常见动作说明

- `force-change-release-open`: 检测到夹住后的法向或切向变化，已经发出张开命令。
- `open-recover-wait-force-clear`: 夹爪保持张开，但传感器还有残余力，不允许重新闭合。
- `open-recover-stabilizing`: 力已经低于恢复阈值，正在等待稳定时间。
- `open-ready`: 力已经清空并稳定，重新进入等待下一次扫过触发。
